# 危 险 废 物 污 染 防 治 责 任 信 息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物种类 | 代　码 | 来　源 | 危险特性 | 泄漏应急措施 | 安全急救措施 | 去向 | 责任人 |
| HW22含铜废物 | 398-051-22 | 蚀刻工序 | 有毒T, 腐蚀Ｃ | 应急处理人员戴防毒面罩，防护眼镜，戴乳胶手套，防酸碱衣和防酸碱靴；小量泄漏，用海棉拖或惰性材料吸收收集，大量泄漏：构筑围堤或者用沙袋及散沙封堵，用泵转移至槽车或者专用收集器内。 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣物，先用含碱性水清洗，再用大量流动清水冲洗，至少15分钟，就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。如吸入不适：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧，就医。食入：误服者用水漱口，就医。 | 厦门市宜境环保  科技有限公司 | 黄开兴 |
| HW34废酸 | 398-005-34 | 表面处理(微蚀) | 有毒T，腐蚀Ｃ | 应急处理人员戴防毒面罩，防护眼镜，戴乳胶手套，防酸碱衣和防酸碱靴；小量泄漏，用海棉拖或惰性材料吸收收集，大量泄漏：构筑围堤或者用沙袋及散沙封堵，用泵转移至槽车或者专用收集器内。 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣物，先用含碱性水清洗，再用大量流动清水冲洗，至少15分钟，就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。如吸入不适：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧，就医。食入：误服者用水漱口，就医。 | 厦门市宜境环保  科技有限公司 |
| HW35废碱 | 900-356-35 | 显影工序 | 有毒T, 腐蚀Ｃ | 应急处理人员戴防护口罩，防护眼镜，戴乳胶手套，防酸碱衣和防酸碱靴；小量泄漏，用海棉拖或惰性材料吸收收集，大量泄漏：构筑围堤或者用沙袋及散沙封堵，用泵转移至槽车或者专用收集器内。 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣物，用大量流动清水冲洗，至少15分钟，就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。如吸入不适：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧，就医。食入：误服者用水漱口，就医。 | 厦门市宜境环保  科技有限公司 |
| HW35脱膜废液 | 900-354-35 | 蚀刻退膜工序 | 有毒T, 腐蚀Ｃ | 应急处理人员戴防护口罩，防护眼镜，戴乳胶手套，防酸碱衣和防酸碱靴；小量泄漏，用海棉拖或惰性材料吸收收集，大量泄漏：构筑围堤或者用沙袋及散沙封堵，用泵转移至槽车或者专用收集器内。 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣物，用大量流动清水冲洗，至少15分钟，就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。如吸入不适：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧，就医。食入：误服者用水漱口，就医。 | 厦门市宜境环保  科技有限公司 |
|  |  |  |  |  |  |  |